*탑재할 양식

NO.1	현황 및 개선방안
작업명	작업부하(A)	작업빈도(B)		총점수(A*B)	부담호수
작업분석·평가도구	분석결과				판정
RULA/REBA	[분석자세] [최종점수]				- (조치수준 -단계)
유해요인 원인	- 작업 시 부자연스런 자세 발생.
공학적 개선안
문제점			개선점

*아래 양식 중 파란색 글자 : 다음페이지에 자세한 설명 참고(데이터를 가져오기 위함)

NO.1(순번)	현황 및 개선방안
작업명	작업부하(A)	작업빈도(B)		총점수(A*B)	부담호수
1. 단위직무명	2. 2	2. 3		2. 6	3. 2호
작업분석·평가도구	분석결과				판정
RULA/REBA	[분석자세] 4-1. 쪼그린 채로 수동용접기를 이용하여 배관 용접하는 자세 [최종점수] 4-2. 9점(높음)				4-3. 조치 필요 (조치수준 3단계)
유해요인 원인	5 오토레벨기와 철자를 사용하여 가이드 라인을 긋고 진동방지봉을 설치하는 작업 시 부자연스런 자세 발생.
공학적 개선안	진동방지봉 설치 시 사용하는 기존의 작업 의자를 등받이가 있는 의자로 교체하여 허리의 작업부하를 감소. (매번 상이하기 때문에 직접 작성예정이므로 작성가능한 란으로 생성)
6 문제점			7. 개선점

작업명 : 대행프로그램-인간공학평가-공정/분석대상설정-중분류별 단위직무-해당 단위직무명을 각각 불러오기(아래의 양식과 매칭)

2. 작업부하 및 작업빈도, 총점수 : 대행프로그램-인간공학평가-KOSHA-KOSHA-작업조건조사-작업부하, 빈도, 총점수를 각각 불러오기

3. 부담호수 : 대행프로그램-인간공학평가-KOSHA-KOSHA-근골격계부담작업-각 호수 중 YES한 호수만 기재(단, 부담호수 해당되지않는 공정은 사용X)

4-1. 분석자세 : 대행프로그램-인간공학평가-해당 공정에 대한 REBA 분석자세 불러오기

4-2. REBA 점수 및 위험수준 : 대행프로그램-인간공학평가-REBA-해당 공정에 대한 REBA 점수 및 위험수준 불러오기

4-3. 조치수준 및 조치평가 : 대행프로그램-인간공학평가-REBA-양식의 첫 번째 문구는 프로그램의 조치에 대한 의견이므로 조치수준 0단계는 ‘조치 필요하지 않음’/1단계는 ‘조치 필요할 수 있음’/2딘계는 ‘조치 차후필요’/3단계는 ‘조치 필요’/4단계는 ‘조치 당장필요’로 설정하여 매칭, 양식의 두 번째 문구는 조치수준 점수와 매칭

5. 유해요인 원인 : 대행프로그램-인간공학평가-KOSHA-KOSHA-유해요인 및 원인평가서-유해요인 중 부자연스러운 자세의 유해요인의 원인 내용 중 작업 시 앞 내용을 불러오기

*위 양식에서 ‘~작업 시 부자연스런 자세 발생‘ 문구는 전부 동일

6. 문제점 : 대행프로그램-인간공학평가-KOSHA-KOSHA-개선방안-해당 공정의 유해요인 중 부자연스러운 자세의 문제점 사진 불러오기

7. 개선점 :대행프로그램-인간공학평가-KOSHA-KOSHA-개선방안-해당 공정의 유해요인 중 부자연스러운 자세의 개선점 사진 불러오기