5.2 생물학적 노출지표의 1차 항목 (표 1)

표 1, 생물학적 노출지표의 1차 항목

구 분	유 해 물 질	생물학적 노출지표물질
유기화합물	N,N-디메틸아세트아미드	소변 중 N-메틸아세트아미드
	N,N-디메틸포름아미드(DMF)	소변 중 N-메틸포름아미드(NMF)
	메틸클로로포름 (1,1,1-트리클로로에탄)	소변 중 삼염화초산 또는 총삼염화에탄올
	크실렌	소변 중 메틸마뇨산
	톨루엔	소변 중 o-크레졸(20.07.01)
	트리클로로에틸렌	소변 중 삼염화초산 또는 총삼염화물
	퍼클로로에틸렌 (테트라클로로에틸렌)	소변 중 삼염화초산 또는 총삼염화물
	헥산(n-헥산)	소변 중 2,5-헥산디온
	1,2디클로로프로판	소변 중 1,2-디클로로프로판(21.01.01)
금속류	납	혈중 납
	4알킬연	혈중 납
	수은	소변 중 수은
	카드뮴	혈중 카드뮴
	인듐	혈중 인듐(21.0101)
가스상 물질류	일산화탄소	혈중 카복시헤모글로빈 또는 호기중 일산화탄소

5.3 시료채취시기

(1) 생물학적 노출지표 검사는 시료 채취시기를 지켜야 한다.

납이나 카드뮴처럼 아무 때나 시료를 채취해도 일정한 농도 수준을 유지하는 물

질이 있는 반면, 대부분의 유기용제는 작업 종료 직후에 가장 높은 농도를 유지

하다가 수 시간 이내에 농도가 급격히 낮아지는 물질이 있다. 이는 물질의 생체

내 배설 반감기의 차이로 인해 발생하는데 같은 작업을 하는 근로자도 채취시기

에 따라 생물학적 노출지표의 값이 크게 차이가 날 수 있다.

5.4 생물학적 노출지표의 노출기준값 및 검사방법(표 2 ~ 표 6)

표 2. 금속류의 생물학적 노출지표의 노출기준값 및 검사방법

구분	유해 물질명	시료채취		지표물질명	권장분석법*	검사값	표시단위*
		종류	시기			노출기준
1차	납 및 그 무기화합물	혈액	수시	납	AAS	30	μg/㎗
	수은 및 그 화합물	소변	작업전	수은	AAS	50	μg/g crea.
	4알킬납	혈액	수시	납	AAS	30	μg/㎗
	인듐	혈청	수시	인듐	ICP-MS	1.2	μg/ℓ
	카드뮴과 그 화합물	혈액	수시	카드뮴	AAS	5	μg/ℓ
2차	납 및 그 무기화합물, 4알킬연	소변	수시	납	AAS	150	μg/ℓ
		혈액	수시	ZPP	hemato flurometer	100	μg/㎗
		소변	수시	δ-ALA	HPLC․UV	5	mg/ℓ
	수은 및 그화합물	혈액	주말	수은	AAS	15	μg/ℓ
	카드뮴및 그 화합물	소변	수시	카드뮴	AAS	5	μg/g crea.
	크롬및 그 화합물	소변	주말	크롬	AAS	30	μg/g crea.
		혈액		크롬
	니켈및 그화합물, 니켈카르보닐	소변	주말	니켈	AAS	80	μg/ℓ
	안티몬및 그 화합물	소변		안티몬			ug/dl
	오산화 바나듐 (분진 및흄)	소변	주말	바나듐	AAS	50	μg/g crea.
	삼산화비소	소변	주말	비소	AAS	총비소 150μg/L (초과시 종분류 : 무기비소+메틸화 대사물질 35μg/L)	μg/ℓ
		혈액	주말	비소	AAS
권장	망간	혈액	당일	망간	AAS	36	μg/ℓ

표 3. 유기화합물, 산 및 알칼리류, 가스류의 생물학적 노출지표의 노출기준값 및 검사방법

구분	번호*	유해 물질명		시료채취		지표물질명	권장분석법*	검사값	표시단위*	비고
				종류	시기			노출기준
1차	7~10	p-니트로아닐린, p-니트로클 로로벤젠,,디니트로톨루엔 ,N,N-디메틸아닐린		혈액	수시	메트헤모글로빈	혈액가스분석	1.5	%
	12	N,N-디메틸아세트아미드		소변	당일	N-메틸아세트아미드	GC-NPD	30	mg/g crea	피부
	13	디메틸포름아미드		소변	당일	N-메틸포름아미드	GC-NPD	15	mg/ℓ	피부
	22	1,2-디클로로프로판		소변	당일	1,2-디클로로프로판	GC-MSD	180	㎍/ℓ
	34	메틸클로로포름		소변	주말	삼염화초산	GC-ECD	10	mg/ℓ
				소변	주말	총삼염화에탄올	GC-ECD	30	mg/ℓ
	59	아닐린과 그 동족체		혈액	수시	메트헤모글로빈	혈액가스분석	1.5	%
	71	에틸렌글리콜 디니트레이트		혈액	수시	메트헤모글로빈	혈액가스분석	1.5	%
	85	크실렌		소변	당일	메틸마뇨산	HPLC-UVD,GC-FID	1.5	g/g crea
	91	톨루엔		소변	당일	o-크레졸	GC-FID	0.8	mg/g crea	피부
	96	트리클로로에틸렌		소변	주말	총삼염화물	GC-ECD	300	mg/g crea.
				소변	주말	삼염화초산	GC-ECD	15	mg/ℓ
	98	퍼클로로에틸렌		소변	주말	삼염화초산	GC-ECD	3.5	mg/ℓ
	106	헥산(n-헥산)		소변	당일	2,5-헥산디온	GC-FID	5	mg/ℓ
2차	11	p-디메틸아미노아조벤젠		헬액	수시	메트헤모글로빈	혈액가스분석	1.5	%
	18	디클로로메탄(이염화메틸렌)		혈액	당일	카복시헤모글로빈	혈액가스분석	3.5	%
	26	메틸알코올		소변	당일	메탄올	HS GC-FID	15	mg/ℓ
				혈액	당일	에탄올	HS GC-FID
	29	메틸 n-부틸 케톤(메틸부틸케톤)		소변	당일	2, 5-헥산디온	GC-FID	5	mg/g crea
	31	메틸에틸케톤		소변	당일	메틸에틸케톤	HS GC-FID	2	mg/ℓ
	32	메틸이소부틸케톤		소변	당일	메틸이소부틸케톤	HS GC-FID	2	mg/g crea
	41	벤젠	1 ppm 기준	소변	당일	뮤콘산	HPLC-UVD	500	μg/g crea	피부
				혈액	당일	벤젠	HS GC-MSD	5	㎍/ℓ
			10 ppm 기준	소변	당일	페놀	GC-FID	50	mg/g crea
	61	아세톤		소변	당일	아세톤	HS GC-FID	80	mg/ℓ
	66	2-에톡시에탄올		소변	주말	2-에톡시초산	GC-FID	100	mg/g crea	피부
	81	이소프로필알코올		혈액	당일	아세톤	HS GC-FID	50	mg/ℓ
				소변			HS GC-FID	50	mg/ℓ
	83	콜타르		소변	당일	1-하이드록시파이렌	HPLC-FD	4.6	㎍/ℓ
	87	클로로벤젠		소변	당일	총 클로로카테콜	HPLC-UVD	150	mg/g crea
	99	페놀		소변	당일	페놀	GC-FID	250	mg/g crea	피부
	100	펜타클로로페놀		소변	주말	펜타클로로페놀	HPLC-UVD		mg/g crea	피부
				혈액	당일	유리펜타클로로페놀	HPLC-UVD	5	mg/ℓ
권장	41	벤젠(1 ppm기준)		소변	당일	S-페닐머캅토산	GC-MSD	50	㎍/g crea	피부
	54	스티렌		소변	당일	만델릭산	HPLC-UVD,GC-FID	800	mg/g crea.	피부
				소변	당일	페닐글리옥실산	HPLC-UVD,GC-FID	240	mg/g crea.
	82	이황화탄소		소변	당일	TTCA	HPLC-UVD	0.5	mg/g crea
	91	톨루엔(50 ppm기준)		혈액	당일	톨루엔	HS GC-FID	0.05	mg/ℓ
	98	퍼클로로에틸렌		혈액	주말	퍼클로로에틸렌	HS GC-FID	0.5	mg/ℓ

표 4. 산 및 알칼리류의 생물학적 노출지표의 노출기준값 및 검사방법

구분	번호*	유해 물질명	시료채취		지표물질명	권장분석법*	검사값	표시단위*	비고
			종류	시기			노출기준
2차	2	블화수소	소변	당일***	불화물	이온선택전극법	10	mg/g crea
권장	6	질산	혈액	수시	메트헤모글로빈	혈액가스분석	1.5	%

표 5. 가스 상태 물질류의 생물학적 노출지표의 노출기준값 및 검사방법

구분	번호*	유해 물질명	시료채취		지표물질명	권장분석법*	검사값	표시단위*	비고
			종류	시기			노출기준
1차	11	일산화탄소	혈액	당일**	카복시헤모글로빈	혈액가스분석	3.5	%
			호기		일산화탄소	일산화탄소측정기	40	ppm
2차	2	브롬	혈액		브롬이온
	4	삼수소화 비소	소변	주말	비소	AAS	총비소 150	㎍/ℓ

표 6. 영 제 88조에 따른 허가대상 유해물질의 생물학적 노출지표의 노출기준값 및 검사방법

구분	번호*	유해 물질명	시료채취		지표물질명	권장분석법*	검사값	표시단위*	비고
			종류	시기			노출기준
2차	6	비소 및 그 무기화합물	소변	주말	비소	AAS	총비소 150	㎍/ℓ
	8	콜타르피치휘발물 (코크스제조 또는 취급)	소변	주말	1-하이드록시파이렌	HPLC-UVD	4.6	㎍/ℓ
	12	황화니켈류	소변	주말	니켈	AAS	80	㎍/ℓ

※ 표에서 ‘수시’란 하루 중 아무 때나,

‘주말’이란 목요일이나 금요일 또는 4~5일간의 연속작업의 작업 종료

2시간 전부터 직후까지,

‘당일’은 당일 작업 종료 2시간 전부터 직후까지를 말하며,

‘일산화탄소’는 작업종료후 10~15분 이내,

‘불화수소’는 작업전, 작업후 비교하여 평가한다.

‘작업 전’이란 작업을 시작하기 전에 채취하는 것을 의미한다.