평가대상 공정

아래 양식을 [위험성평가] 탭에 삽입

아래양식명=평가대상공정

순번	공정	작업내용	유해·위험 기계·기구	유해화학물질	유해·위험요인	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[평가대상 공정 시트 상세 설명]

① 해당년도, 공정/부서(HWSCOMF1 : 공정) : 아래 사진과 동일하게 선택란 삽입

② 공정/부서가 지정된 후 자료(작업내용, 유해·위험 기계·기구, 유해화학물질, 유해·위험요인, 비고) 입력란 생성

③ 전체 입력 후 [위험성평가-유해위험요인 파악 안의 유해위험요인 분류 시트]의 목록과 동일하게 생성

④ 오른쪽 하단에 인쇄아이콘 삽입

2. 안전보건상 위험정보

아래 양식을 [위험성평가-안전보건상 위험정보] 안 시트에 삽입 (아래 양식명 : 안전보건상 위험정보2/ 기존 시트명 : 안전보건상 위험정보1)

시트 순서 : 안전보건상 위험정보1-안전보건상 위험정보2

안 전 · 보 건 상  위 험 정 보

공정(부서)

근로자수

명

세부분류

기계·기구 및 설비

유해화학물질

기타 안전·보건상 정보

명칭

수량

명칭

취급량/일

취급시간

○ 최근 3 년간 재해발생 사례(   건)

○ 아차사고사례(   건)

○ 근로자 구성 및 경력특성

여성근로자□ 고령근로자□ 외국인근로자□	1년 미만 미숙련자□ 비정규직근로자□ 장애근로자□

○ 교대작업 유무(유□ 무□)

○ 도급작업 유무(유□ 무□)

○ 작업표준 유무(유□ 무□)

○ 운반수단(기계□ 인력□)

○ 안전작업허가증 필요작업(유□ 무□)

○ 중량물 인력 취급 시 단위 중량(    kg) 및

취급형태(들기□ 밀기□ 끌기□)

○ 작업환경측정 유무(실시□ 미실시□ 해당무□)

○ 특수건강진단 유무(실시□ 미실시□ 해당무□)

○ 특별안전교육 필요 유무(유□ 무□)

[안전보건상 위험정보2 시트 상세 설명]

① 해당년도, 공정/부서(HWSCOMF1 : 공정), 세부분류(HWSCOMF1 : 작업장소) : 아래 양식에 선택란 삽입

② 근로자수, 기계·기구 및 설비-명칭&수량, 유해화학물질-취급량/일&취급시간의 각 입력란 및 기타 안전·보건상 정보의 각 체크란&입력란 삽입

③ 오른쪽 하단에 인쇄아이콘 삽입

3. 위험성 평가

아래 양식을 [위험성평가-위험성평가] 안 시트에 삽입 (아래 양식명 : 위험성평가2/ 기존 시트명 : 위험성평가1)

시트 순서 : 위험성평가1-위험성평가2-코드관리

공정(부서)				위 험 성 평 가 표						평가일자	2024.00.00.
세부분류										평 가 자
유해·위험요인 파악					관련근거 (법적기준)	현재 안전보건조치	현재위험성			감소대책
분류	유해·위험요인		유해·위험요인 설명				가능성	중대성	위험성

[위험성평가2 시트 상세 설명]

① 해당년도, 공정/부서(HWSCOMF1 : 공정), 세부분류(HWSCOMF1 : 작업장소) : 위 양식에 선택란 삽입 및 평가일자&평가자 입력란 삽입

② 공정/부서, 세부분류, 분류, 원인은 [위험성평가-유해위험요인 파악]에 입력한 그대로 자동 삽입(기존 위험성평가와 동일하게 요청)

③ 유해위험요인, 법규/노출기준, *현재안전보건조치, *감소대책의 입력란과 가능성(빈도)/중대성(강도)/현재위험성의 선택란을 기존 위험성 평가(아래 그림 참조)와 동일하게 삽입

*④ 현재 안전보건조치, 감소대책 입력란에 사진 첨부 아이콘도 추가 삽입 ([인간공학평가-KOSHA-KOSHA]의 개선방안 사진 첨부하는 것과 동일하게 요청)

⑤ 인쇄 시 전체 보고서 또는 감소대책 제외 보고서 X → 위험성평가만 가능하도록 요청

4. 감소대책 수립 및 실행

아래 양식을 [위험성평가-감소대책 수립 및 실행] 안 시트에 삽입 (아래 양식명 : 감소대책 수립 및 실행2/ 기존 시트명 : 감소대책 수립 및 실행1)

시트 순서 : 감소대책 수립 및 실행1-감소대책 수립 및 실행2

감 소 대 책 수 립 및 실 행
공정(부서)				세부분류
유해·위험요인 파악					관련근거 (법적기준)		현재 위험성	감소대책	개선후 위험성	담당자	조치 요구일	조치 완료일	완료 확인
분류	유해·위험요인		유해·위험요인 설명

[감소대책 수립 및 실행2 시트 상세 설명]

① 해당년도, 공정/부서(HWSCOMF1 : 공정), 세부분류(HWSCOMF1 : 작업장소) : 위 양식에 선택란 삽입

② 공정/부서, 세부분류, 분류, 원인, 유해위험요인, 법규/노출기준, 가능성(빈도)/중대성(강도)/현재위험성, 감소대책은 [위험성평가-유해위험요인 파악 및 위험성평가-위험성평가]에 입력한 그대로 자동 삽입(기존 위험성평가와 동일하게 요청)

③ 담당자, 조치요구일의 입력란과 개선 후 가능성/개선 후 중대성/개선 후 위험성의 선택란을 기존 위험성 평가(아래 그림 참조)와 동일하게 삽입

④ 인쇄 시 전체 보고서 또는 감소대책 X → 감소대책 수립 및 실행만 가능하도록 요청